**Tehniskā specifikācija**

**Mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana Ķekavas vidusskolā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums un prasības** | **Izmēri** | **Vizuālā**  **informācija** | **Skaits** |
| 1. | **Skolēnu zīmēšanas soli.**  Regulējama virsma 0° līdz 45° ar grozāmu plauktiņu divām glāzītēm C-formā.  Regulējams augstums paredzēti 4-7 auguma grupai saskaņā ar standartiem EN 1729-1. (augstuma izmaiņas iespējams veikt bez instrumentu izmantošanas ar iespēju nofiksēt izvēlēto augstumu ar imbusa (torx) atslēgu).  Rāmis ir no 40mm caurules, kuras sienas biezums ir 2mm (nesošā daļa) un no plakanovāla profila izmērā 38x20, kura sienas biezums ir 1.5mm (savienojumi) un kas apstrādāts ar pulverkrāsošanas metodi.  Galda plāksne 700x500mm ir no 18mm bieza MDF materiāla ar augšējo virsmu dabīgo dižskābarža rakstu, plāksne ir noturīga pret noberzumiem un tai ir papīra turētājs plāksne ir noturīga pret noberzumiem, stūri noapaļoti.  Soliem ir četri melni plastmasas rektifikatori ar regulēšanas skrūvēm un ar metāla āķi skolas somu uzkāršanai  Metāla RAL apdares krāsa: dzeltena RAL1018  **Pretendentam jāiesniedz:**  Ražotājfirmas **apliecinājumu par produktu atbilstību** tehniskajai specifikācijai;  Solam jābūt sertificētam pēc normas **EN 1729-1:2007 un EN 1729-2:2007** prasībām;  Pretendentam jāiesniedz skolas mēbeļu ražotāja izdoti sertifikāti **ISO 14001:2004 un ISO 9001:2008**. | 700x500; H=640-820 mm | C:\Documents and Settings\mydva\Plocha\Bez nazvu-4.jpg | 30 gab |
|  |  | | | |
| 2. | **Ratiņi zīmējumiem**  Tērauda ratiņi zīmējumu izvietošanai, nožāvēšanai.  Aprīkoti ar 3 ritenīšiem, 25 plauktiņiem.  Krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | Platums 400, dziļums 300, augstums 900 mm. |  | 1 gab. |
| 3. | **Apmeklētāju krēsli**  Apmeklētāju krēsls bez roku balstiem, savietojami viens virs otra grēdā  Atzveltnei un sēdei taisnas malas. Nerūsējoša tērauda metāla kāju rāmis, kas apstrādāts ar pulverkrāsošanas metodi alumīnija krāsā. Metāla karkasa caurule - 25x10 mm, caurules biezums 22 mm. Sēde balstās uz metāla rāmja.  Sēdes un atzveltnes karkass no dižskābarža saplākšņa, kas polsterēts ar augstas kvalitātes porolonu.  Auduma apdares materiāls gan sēdei, gan atzveltnei. Atzveltne pārvilkta ar audumu pilnībā.  Materiāls – 100% poliesters, nodiluma izturībai jābūt ne mazāk kā 100 000 cikli (Martindale) ar atbilstību pēc UNI EN ISO 12947/2 prasībām; gaismisturība ne mazāk par 6.klasi ar atbilstību pēc EN ISO 105-B02; krāsu izturība pret noberšanos ne mazāk kā 4-5.klasi ar atbilstību pēc EN ISO 105-X12; nodiluma pretestība ne mazāk par 5.klasi ar atbilstību pēc EN ISO 12945/1; liesmizturība ar atbilstību pēc NE 1021/1-2 (GB) CRIB 5 prasībām.  Auduma apdares toņiem jābūt pieskaņotiem ar esošajiem krēsliem pēc art. Atzveltnei: DINO D1008, sēdeklim DINO D4017 sarkans.  Garantija – ne mazāk kā 5 gadi.  **Pretendentam jāiesniedz:**  Ražotājfirmas izdotu **tehnisko rādītāju aprakstu** par produktu atbilstību tehniskajai specifikācijai;  Krēsla atbilstības sertifikāts pēc normas **DIN EN 13761:2002-12** prasībām;  Krēsla preču zīmes sertifikāts pēc normas **DIN** **EN 13761:2003** prasībām;  Pretendentam jāiesniedz apmeklētāju krēslu ražotāja izdoti **sertifikāti ISO 14001:2004 un ISO 9001:2008**;  Auduma **tehnisko rādītāju apraksts**;  Auduma **testēšanas protokols pēc EN 1021/2 1993** prasībām.  Krāsa: Atzveltne bēša;  Sēdeklis - bordo | Izmēri- Platums 490, dziļums 540, augstums 800 mm (sēdes augstums 440) mm.  Atzveltne- platums 445, augstums 300 mm;  Sēde- platums 450, dziļums 460; |  | 100 gab |
| 4. | **Krēslu pārvadājamie rati.** Metāla cauruļveida konstrukcija, metāls nerūsējošs tērauds, aprīkots ar 4 izturīgiem riteņiem. | Platums 270/580; dziļums 590; augstums 690 mm |  | 2 gab |
| 5. | **Skapis ar stikla durvīm.**  Lamināta apdare korpuss, plaukti, fasādes, mugursiena 16mm, ABS malu apdare.  Apdares toņi: korpuss un plaukti lamināts cementa pelēks, fasādes lamināts bērzs, stikla durvis caurspīdīgas.  Skapis ar 5 plauktu ailēm. Divas apakšējās ailes ar lamināta durvīm, trīs augšējās ailes ar caurspīdīga stikla durvīm. Plaukti ar regulējamu augstumu,  Solis - 30 mm. Plaukts paredzēts max 20kg svaram. Skapis balstās uz cokola.  Rokturi - alumīnija pulverkrāsojums RAL9006; L=160mm .  Krāsa: korpuss un iekšējie plaukti cementa  pelēks, fasādes- bērzs. | Platums 800, dziļums 356, augstums 2007 mm. |  | 1 gab |
| 6. | **Skapis ar durvīm**  Lamināta apdare korpuss, plaukti, fasādes, mugursiena 16mm, ABS malu apdare.  Apdares toņi: korpuss un plaukti lamināts cementa pelēks, fasādes lamināts bērzs.  Skapis ar 5 plauktu ailēm. Divas apakšējās ailes ar lamināta durvīm, trīs augšējās ailes vaļējas.  Plaukti ar regulējamu augstumu,  Solis - 30 mm. Plaukts paredzēts max 20kg svaram. Skapis balstās uz cokola.  Apdares toņi: korpuss, plaukti un mugursiena lamināts cementa pelēks. | Platums 800, dziļums 356, augstums 2007 mm |  | 1 gab |
| 7. | **Zems skapis ar durvīm.**  Lamināta apdare korpuss, plaukti, fasādes, mugursiena 16mm, virsma 22mm, ABS malu apdare.  Apdares toņi: korpuss un plaukti lamināts cementa pelēks, virsma un fasādes lamināts bērzs.  Skapis ar 2 plauktu ailēm, kas aizsegtas ar lamināta durvīm. Plaukti ar regulējamu augstumu, Solis - 30 mm. Plaukts paredzēts max 20kg svaram. Skapis balstās uz cokola.  Rokturi - alumīnija pulverkrāsojums RAL9006; L=160mm .  Krāsa: korpuss un iekšējie plaukti cementa  pelēks, fasādes- bērzs | Platums 800, dziļums 356, augstums 887 mm |  | 3 gab |
| 8. | **Metāla lielformāta** **skapis.**  Lielformāta dokumenta uzglabāšanas skapis ar 10 atvilktnēm, izgatavots no tērauda loksnēm, kas aizsargātas pret rūsu un pārklātas ar pulverkrāsu, RAL tonis 7035 gaiši pelēks. Skapim ir ērti atveramas atvilktnes, ar lodīšu sliedēm. | platums 970, dziļums 670, augstums 770 mm. |  | 1 gab |
| 9. | **Skolēnu datorgaldi.**  Lamināta apdare, virsma 22mm, kāju nosegpanelis 16mm, ABS malu apdare.  Apdares toņi: virsma lamināts bērzs, kāju nosegpanelis cementa pelēks, kājas ALU.  Galda virsmā iestrādāts vadu vāciņš D=80mm. Virsma balstās uz cauruļveida 4 metāla kājām.  Kājas - alumīnija pulverkrāsojums RAL9006; D=50mm.  **Pretendentam jāiesniedz:**  Galdam jābūt testētam pēc standarta **LVS-EN 527-3** „Biroja mēbeles. Biroja darbagaldi” 3. daļa:  Stabilitātes un konstrukcijas mehāniskās stiprības pārbaudes metodes. Pretendentam jāiesniedz **testēšanas pārbaudes protokols.**  Pretendentam jāiesniedz ražotāja izdoti **sertifikāti ISO 14001:2004 un ISO 9001:2008** | Platums 800, dziļums 700, augstums 2-4. izm. Galdu augstums jāsaskaņo ar pasūtītāju |  | 16 gab |
|  |  | | | |