### APSTIPRINĀTS

Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas

2018.gada 17.septembra sēdē, protokols Nr.50

**IEPIRKUMA**

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS ĶNP 2018/51)

**Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana**

**NOLIKUMS**

**I SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU**

|  |
| --- |
| * 1. **Pasūtītājs**
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs, kas veic iepirkumu**Ķekavas novada pašvaldībaNMR kods 90000048491 Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 | **Pasūtītājs, kas slēgs Līgumu**Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Reģionālā pašvaldības policija”Reģistrācijas Nr. 90002707314Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 |
|  |

 |
| * 1. **Iepirkuma priekšmets**
 |
| Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana |
| * 1. **CPV kods**
 |
| 32323500-8 (*Videonovērošanas sistēma*) |
| * 1. **Līguma izpildes laiks un vieta**
 |
| * + 1. Līguma izpildes laiks: Iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit ) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
		2. Līguma izpildes vieta: Ķekavas novads (Daugmale, Valdlauči un Ķekava).
 |
|  |
| * 1. **Iepirkuma procedūra**
 |
| Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam[[1]](#footnote-1). Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem. |
| * 1. **Kontaktpersona**
 |
| Ķekavas novada pašvaldības juriste Līga Blate, tālruņa numurs 67935803, e-pasts: iepirkumi@kekava.lv. |
| * 1. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš**
 |
| 1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijai, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, ķekavas pagasts, Ķekavas novads, **līdz 2018.gada 8.oktobrim pulkst. 10:00,** vienā no zemāk norādītajiem veidiem:* + - 1. **personīgi** Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (1.stāvā), Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (pirmdien no 8:00 līdz 18:00, otrdien, trešdien no 8:00 līdz 17:00, ceturtdien no 9:00 līdz 19:00, piektdien no 8:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 13:00 līdz 14:00, izņemot piektdienas).
			2. **nosūtot pa pastu** uz adresi: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, bet ne vēlāk kā **2018. gada 8.oktobrim plkst. 10:00.**  Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, tam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē un termiņā.

1.7.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.1.7.3. Iesniegtos piedāvājumus pasūtītājs reģistrē to iesniegšanas secībā.1.7.4. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. |
| * 1. **Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks**
 |
| 1.8.1. Piedāvājumu atvēršana notiek Ķekavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, 24.kab., Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, 2. stāvā, **2018. gada 8.oktobrī plkst. 10:00**, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.1.8.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. |
| * 1. **Iepirkuma procedūras dokumenti**
 |
| Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta **tieša un brīva elektroniskā pieeja** Ķekavas novadapašvaldības mājas lapā [www.kekava.lv](http://www.kekava.lv), sadaļā “Pašvaldība”, apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi” (http://kekava.lv/pub/index.php?id=83). |
| * 1. **Papildu informācija**
 |
| 1.10.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma(http://kekava.lv/pub/index.php?id=83). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.1.10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.1.10.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. |

**II SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

|  |
| --- |
| **2.1. Iepirkuma priekšmets** |
| Iepirkuma priekšmets ir videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana. |
|  |
| **2.2. Tehniskās specifikācijas** |
| 2.2.1. Preču vienības cenās ir jāiekļauj visi iespējamie izdevumi un izmaksas (tajā skaitā piegādes, uzstādīšanas un citas izmaksas, kas norādītas nolikumā un tā pielikumos), kas saistīti ar līgumā paredzēto pienākumu izpildi. |
| 2.2.2. Minimālās prasības video novērošanas sistēmas piegādei un uzstādīšanai, kuru paredzēts uzstādīt Ķekavas novadā uz daļēji jau esošās infrastruktūras bāzes, pieslēdzot nepieciešamo elektrības padevi no tuvumā esošajiem objektiem vai veicot jau esošo vadu pārinstalāciju, kā arī pašas ēkas drošības novērošanas uzstādīšanai noteiktas tehniskajā specifikācijā/tehniskajā piedāvājumā, kas ir šī nolikuma 3.pielikums. |
| * + 1. Piedāvājumā jānorāda precīzs iekārtu ražotāja un modeļa nosaukums.
 |
| * + 1. Parametru strīdus gadījumos var tikt pieprasīts piedāvātās iekārtas parametru apstiprinājums no ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja.
 |
| * + 1. Visiem piedāvājumā norādītajiem iekārtu parametriem ir jāatbilst iekārtu ražotāju mājas lapās norādītajam.
 |
| * + 1. Pretendentam ir jāpiedāvā tādas tehnikas vienības vai komponentes, kas precīzi atbilst tehniskajā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums) noteiktajām prasībām. Prasību izpilde, piedāvājot to nodrošināt ar citiem iespējamiem risinājumiem, piemēram, dažāda veida pāreju izmantošana u.tml., ja tas nav īpaši atrunāts tehniskajā specifikācijā (nolikuma 3.pielikums), nav pieļaujama.
 |
| * 1. **Ekvivalenti**
 |
| Ja tehniskajā specifikācijā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajās specifikācijās. |

**III SADAĻA**

**PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība:** | **Iesniedzamais dokuments:** |
| 3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. | 3.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums).3.1.2. Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2.pielikums).3.1.3. Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums (pēc formas – nolikuma 3.pielikums). |
| 3.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | 3.2.1. Pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.3.2.2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. |
| 3.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| 3.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.  | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| 3.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.6.punkts un 3.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |
| 3.6. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. | Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību. |
| 3.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes. | 3.7.1. Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (<https://www.eis.gov.lv/>). 3.7.2. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). |
| 3.8. Pretendentam iepriekšējo 3 (*trīs*) gadu (2015., 2016. un 2017. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu izpildē.Par līdzīgu līgumu tiks uzskatīts līgums par videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu. | 3.8.1. Informācija par iepriekšējo pieredzi (iekļaujama pieteikumā dalībai iepirkumā – pēc formas nolikuma 1.pielikums).3.8.2. Attiecīgā līguma pasūtītāja atsauksme, kas apliecina līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. |

**IV SADAĻA**

**PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS**

|  |
| --- |
| **4.1.** Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai **piedāvāto kopējo cenu.** |
| **4.2.** Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. |

**V SADAĻA**

**PIELIKUMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.pielikums** | Pieteikuma dalībai iepirkumā forma |
|  |  |
| **2.pielikums** | Finanšu piedāvājuma forma |
|  |  |
| **3.pielikums** | Tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma forma |
|  |  |
| **4.pielikums** | Prasības piedāvājuma noformēšanai |
|  |  |
| **5.pielikums** | Vērtēšanas nosacījumi |
|  |  |
| **6.pielikums** | Līgumprojekts |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Iepirkuma ĶNP 2018/51**nolikuma 1.pielikums** |

**PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Sabiedrības nosaukums* | *reģistrācijas numurs* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
|  | *pārstāvības pamats*  | *Amats,* *vārds un uzvārds* |

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā *“V****ideonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana****” (ĶNP 2018/51).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents atbilst |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam [[2]](#footnote-2) |
| Pretendents neatbilst |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam 2 |

Apliecinu, ka:

* pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes;
* iepriekšējo 3 (*trīs*) gadu laikā ir sekmīgi izpildīti līdzīgi līgumi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs | Līguma priekšmets  | Līguma uzsākšanas un pabeigšanas datums | Kontaktinformācija atsauksmju gūšanai |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līgumprojekta nosacījumiem;
* šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
* visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma ĶNP 2018/51

**nolikuma 2.pielikums**

**finanšu piedāvājums**

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā ***“Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana”* (ĶNP 2018/51)** minētos darbus saskaņā ar iepirkuma nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Piedāvājam veikt videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu par:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Pozīcijas nosaukums** | **Summa EUR Bez PVN** | **PVN summa EUR** | **Kopējā summa EUR** |
| 1. | 13 (trīspadsmit) videonovērošanas kameru uzstādīšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām  |  |  |  |

Apņemamies iepirkumā **“*Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana*” (ĶNP 2018/51)** minētos darbus veikt nolikumā un līgumā noteiktajos termiņos.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar piegādes specifiku un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt samaksas noteikšanu par piegādes izpildi iepriekš minētājā periodā, transporta iespējas, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto samaksu par piegādes izpildi – līgumsummu. Tāpēc līgumsummu un piegādes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam.

Pielikumā:

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma ĶNP 2018/51

**nolikuma 3.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

1. **Vispārīgā informācija**
	1. Iepirkuma ietvaros paredzēta esošās videonovērošanas sistēmas modernizācija un paplašināšana Daugmalē, Ķekavā un Valdlaučos Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām.
	2. Izpildītājs veic: esošās videonovērošanas sistēmas modernizācijas un paplašināšanas darbus, tai skaitā videokameru demontāžas un montāžas darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
	3. Piedāvātajām videonovērošanas sistēmām ir jānodrošina integrāciju ar esošo sistēmu. Pēc projekta pabeigšanas esošai sistēmai jāstrādā ar tādu vai labāku funkcionalitāti, kāda tai bija pirms projekta sākuma.
	4. Visām piedāvātajām iekārtam jāatbilst tehniskajām prasībām (Nolikuma 3.pielikums). Pretendentam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai iepirkuma Komisija varētu noteikt to atbilstību noteiktajām prasībām.
	5. Nepieciešamie kabeļi, savienojumi, montāžas materiāli utt, pilnīgai video sistēmas uzstādīšanai un bezvadu savienojuma pievienošanai iekļauti kopējā piedāvātajā līgumcenā.
	6. Garantijas termiņš izpildītajiem darbiem un iekārtam nevar būt īsāks par **2 (diviem) gadiem** no nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.
		1. Garantijas laikā reakcijas laiks: 2h (divas stundas) Pasūtītāja darba laikā (plkst. 08:00 – 17:00), 8h (astoņas stundas) ārpus Pasūtītāja darba laika.
		2. Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 24h (divdesmit četras stundas) laikā no bojājumu konstatēšanas brīža Izpildītājam jāaizvieto bojāto tehnikas vienību ar funkcionāli līdzīgu. Pēc funkcionāli līdzīgas videonovērošanas kameras uzstādīšanas, 14 (četrpadsmit) dienu laikā Izpildītājam jāveic garantijas bojājumu novēršanu.
		3. Garantijas remontdarbus jāveic nepārtraucot Reģionālās pašvaldības policijas darbu izpildi.
		4. Ja iekārtu bojājums un nepieciešamā nomaiņa garantijas laikā nav garantijas gadījums, tad Izpildītājs uzsāk iekārtu remontu tikai pēc Tāmes saskaņošanu ar Pasūtītāju.
	7. Darbu izpildes termiņš: **14 (četrpadsmit ) kalendārās dienas** no līguma noslēgšanas dienas.
2. **Citas prasības**
	1. Videokameru izvietojuma konkrētas vietas tiks precizētas apsekošanas gaitā kopā ar Reģionālās pašvaldības policijas pārstāvi.
	2. Lai ierobežotu nepiederošu personu fiziskās piekļuves iespēju videonovērošanas sistēmas komponentēm, kabeļus instalēt pa ēku ārsienām un jumtiem. Vietās, kur iespējama trešo personu fiziskā piekļuve kabeļiem, kabeļus instalēt metāla gludsienu caurulēs vai metāla gofrētajās caurulēs.
	3. Tehniskajā specifikācijā noteiktās vietās demontējamās videonovērošanas kameras ar to darbības nodrošināšanas papildaprīkojumu (datu raidītāji, vadi utt.) ar pieņemšanas – nodošanas aktu jānodod Reģionālās pašvaldības policijas pārstāvim.
	4.

Iepirkuma ĶNP 2018/51

**nolikuma 3.pielikums**

**TEHNISKĀS PRASĪBAS**

1. **Videonovērošanas kameru uzstādīšanas vietas un minimālās tehniskās prasības:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasākums/Darbs** | **Paskaidrojums** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1. | Demontēt videonovērošanas kameru, kas uzstādīta uz m.”Salnas, Daugmale, Ķekavas novads (Daugmales novada pārvalde), pārnest pieslēguma punktu no mājas kreisās puses uz mājas labās puses stūri un uzstādīt divas videonovērošanas kameras. | Videonovērošanas kameras stiprinās pie mājas sienas ar kronšteina palīdzību. Uzstādītās kameras ļaus izsekot notikumiem Daugmales novada pārvaldes stāvvietā, ka arī kontrolēt iebraukšanas ceļu un pagalmu. | **Tehniskas prasības katrai kamerai pieslēgšanās punktā:*** Tips – kupola
* Izšķirtspēja 5 megapikseļi (2592x1944) 15 fps,3 megapikseļi (2304x1296) 25/30 fps.
* Progresīva skenēšanas sistēma
* Objektīvs – motorizēts, varifokāls objektīvs 2.7~13,5 mm vai labāks, optiskais palielinājums x4 vai labāks
* Novērošanas leņķis – H:95° - 27° vai labāks, V:70° - 20° vai labāks
* Straumēšanas plūsma – vismaz 2 kanāli
* H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresijas atbalsts
* Infrasarkana prožektora darbība līdz 30m
* IP67 aizsardzība
* Savienojamība ar standartiem ONVIF, PSIA,CGI
* Tehnoloģiju atbalsts Day/night (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, BLC, StarLight
* Vandālisma aizsardzība pēc IK10 standarta
* -30 ~ +60°C temperatūras diapazons
* Relatīvs mitrums <95%
* Elektrobarošana - 12V DC, POE.
* Tīkla pieslēgums - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
* Iebūvējama datu glabātuve 128GB vai vairāk
* Sertifikācija atbilstoši CE (EN 60950:2000) standartam
* Intelektuālās funkcijas – kustību atpazīšana, manipulāciju atpazīšana, bildes nomaiņas atpazīšana, tikla atvienošanas atpazīšana, nelegālas piekļuves atpazīšana
* Protokolu HTTPS, SSL, UPnP, RTSP, DDNS, FTP, QoS atbalsts
 |  |
| 2. | Demontēt videonovērošanas kameru, kas uzstādīta uz m.”Vārpas”, Daugmale, Ķekavas novads (iekšpagalms), pārnest pieslēguma punktu uz mājas otrās puses stūri un uzstādīt divas videonovērošanas kameras. | Videonovērošanas kameras stiprinās pie mājas sienas ar kronšteina palīdzību. Viena uzstādītā kamera nepieciešama, lai nodrošinātu bērnu rotaļu laukuma kopskata novērošanu, otra kamera pagalma un pagalma ceļa novērošanai | **Tehniskas prasības katrai kamerai pieslēgšanās punktā:*** Tips – kupola
* Izšķirtspēja 5 megapikseļi (2592x1944) 15 fps,3 megapikseļi (2304x1296) 25/30 fps.
* Progresīva skenēšanas sistēma
* Objektīvs – motorizēts, varifokāls objektīvs 2.7~13,5 mm vai labāks, optiskais palielinājums x4 vai labāks
* Novērošanas leņķis – H:95° - 27° vai labāks, V:70° - 20° vai labāks
* Straumēšanas plūsma – vismaz 2 kanāli
* H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresijas atbalsts
* Infrasarkana prožektora darbība līdz 30m
* IP67 aizsardzība
* Savienojamība ar standartiem ONVIF, PSIA,CGI
* Tehnoloģiju atbalsts Day/night (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, BLC, StarLight
* Vandālisma aizsardzība pēc IK10 standarta
* -30 ~ +60°C temperatūras diapazons
* Relatīvs mitrums <95%
* Elektrobarošana - 12V DC, POE.
* Tīkla pieslēgums - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
* Iebūvējama datu glabātuve 128GB vai vairāk
* Sertifikācija atbilstoši CE (EN 60950:2000) standartam
* Intelektuālās funkcijas – kustību atpazīšana, manipulāciju atpazīšana, bildes nomaiņas atpazīšana, tikla atvienošanas atpazīšana, nelegālas piekļuves atpazīšana
* Protokolu HTTPS, SSL, UPnP, RTSP, DDNS, FTP, QoS atbalsts
 |  |
| 3. | Demontēt videonovērošanas kameru, kas uzstādīta uz m.”Atvari”, Daugmale, Ķekavas novads (iekšpagalms), pārnest pieslēguma punktu uz mājas stūri un uzstādīt divas videonovērošanas kameras. | Videonovērošanas kameras stiprinās pie mājas sienas ar kronšteina palīdzību. Viena uzstādītā kamera nepieciešama, lai nodrošinātu bērnu rotaļu laukuma kopskata novērošanu, otra kamera pagalma un pagalma ceļu novērošanai | **Tehniskas prasības katrai kamerai pieslēgšanās punktā:*** Tips – kupola
* Izšķirtspēja 5 megapikseļi (2592x1944) 15 fps,3 megapikseļi (2304x1296) 25/30 fps.
* Progresīva skenēšanas sistēma
* Objektīvs – motorizēts, varifokāls objektīvs 2.7~13,5 mm vai labāks, optiskais palielinājums x4 vai labāks
* Novērošanas leņķis – H:95° - 27° vai labāks, V:70° - 20° vai labāks
* Straumēšanas plūsma – vismaz 2 kanāli
* H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresijas atbalsts
* Infrasarkana prožektora darbība līdz 30m
* IP67 aizsardzība
* Savienojamība ar standartiem ONVIF, PSIA,CGI
* Tehnoloģiju atbalsts Day/night (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, BLC, StarLight
* Vandālisma aizsardzība pēc IK10 standarta
* -30 ~ +60°C temperatūras diapazons
* Relatīvs mitrums <95%
* Elektrobarošana - 12V DC, POE.
* Tīkla pieslēgums - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
* Iebūvējama datu glabātuve 128GB vai vairāk
* Sertifikācija atbilstoši CE (EN 60950:2000) standartam
* Intelektuālās funkcijas – kustību atpazīšana, manipulāciju atpazīšana, bildes nomaiņas atpazīšana, tikla atvienošanas atpazīšana, nelegālas piekļuves atpazīšana
* Protokolu HTTPS, SSL, UPnP, RTSP, DDNS, FTP, QoS atbalsts
 |  |
| 4. | Demontēt videonovērošanas kameru, kas uzstādīta uz Daugmales autobusu pieturā “Daugmale”, pārnest pieslēguma punktu uz netālu esošu citu elektrības stabu un uzstādīt divas videonovērošanas kameras. | Videonovērošanas kameras stiprinās pie elektrības staba ar kronšteina palīdzību. Viena uzstādītā kamera nepieciešama, lai nodrošinātu autobusa pieturas un stāvvietas novērošanu, otra kamera šosejas P85 kontrolei un transportlīdzekļu identificēšanai. | **Tehniskas prasības kamerai ar novērošanas virzienu - autobusa pietura un stāvlaukums:*** Tips – kupola
* Izšķirtspēja 5 megapikseļi (2592x1944) 15 fps,3 megapikseļi (2304x1296) 25/30 fps.
* Progresīva skenēšanas sistēma
* Objektīvs – motorizēts, varifokāls objektīvs 2.7~13,5 mm vai labāks, optiskais palielinājums x4 vai labāks
* Novērošanas leņķis – H:95° - 27° vai labāks, V:70° - 20° vai labāks
* Straumēšanas plūsma – vismaz 2 kanāli
* H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresijas atbalsts
* Infrasarkana prožektora darbība līdz 30m
* IP67 aizsardzība
* Savienojamība ar standartiem ONVIF, PSIA,CGI
* Tehnoloģiju atbalsts Day/night (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, BLC, StarLight
* Vandālisma aizsardzība pēc IK10 standarta
* -30 ~ +60°C temperatūras diapazons
* Relatīvs mitrums <95%
* Elektrobarošana - 12V DC, POE.
* Tīkla pieslēgums - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
* Iebūvējama datu glabātuve 128GB vai vairāk
* Sertifikācija atbilstoši CE (EN 60950:2000) standartam
* Intelektuālās funkcijas – kustību atpazīšana, manipulāciju atpazīšana, bildes nomaiņas atpazīšana, tikla atvienošanas atpazīšana, nelegālas piekļuves atpazīšana
* Protokolu HTTPS, SSL, UPnP, RTSP, DDNS, FTP, QoS atbalsts

**Tehniskas prasības otrai kamerai ar novērošanas virzienu – šoseja P-85:*** Tips – cilindra (bullet)
* Izšķirtspēja 8 megapikseļi (3840x2160) 15 fps,3 megapikseļi (2304x1296) 25/30 fps.
* Objektīvs – motorizēts, varifokāls objektīvs 2.7~13,5 mm vai labāks, optiskais palielinājums x4 vai labāks
* Novērošanas leņķis – H:110° - 40° vai labāks, V:58° - 23° vai labāks
* Straumēšanas plūsma – vismaz 3 kanāli un audio
* H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresijas atbalsts
* Infrasarkana prožektora darbība līdz 50m
* IP67 aizsardzība
* Savienojamība ar standartiem ONVIF, PSIA,CGI
* Tehnoloģiju atbalsts Day/night (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, BLC, StarLight
* Iebūvējama datu glabātuve 128GB vai vairāk
* Sertifikācija atbilstoši CE (EN 60950:2000) standartam
* Intelektuālās funkcijas – kustību atpazīšana, manipulāciju atpazīšana, bildes nomaiņas atpazīšana, tikla atvienošanas atpazīšana, nelegālas piekļuves atpazīšana.
* Vandālisma aizsardzība pēc IK10 standarta
* -30 ~ +60°C temperatūras diapazons
* Relatīvs mitrums <95%
* Elektrobarošana - 12V DC, POE.
* Tīkla pieslēgums - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
* Protokolu HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP atbalsts.
 |  |
| 5. | Demontēt videonovērošanas kameru, kas uzstādīta uz Ķekavas novadā, Valdlaučos, pie bērnu dārza “Zvaigznīte” (bērnu rotaļu laukums), pārnest pieslēguma punktu uz netālu esošu citu elektrības stabu un uzstādīt 3 (trīs) videonovērošanas kameras. | Videonovērošanas kameras stiprinās pie elektrības staba ar kronšteinu palīdzību. Viena uzstādītā kamera nepieciešama, lai nodrošinātu bērnu rotaļu laukuma kopskata novērošanu, otra un trešā kamera pagalma un pagalma ceļu novērošanai.  | **Tehniskas prasības katrai kamerai pieslēgšanās punktā:*** Tips – kupola
* Izšķirtspēja 5 megapikseļi (2592x1944) 15 fps,3 megapikseļi (2304x1296) 25/30 fps.
* Progresīva skenēšanas sistēma
* Objektīvs – motorizēts, varifokāls objektīvs 2.7~13,5 mm vai labāks, optiskais palielinājums x4 vai labāks
* Novērošanas leņķis – H:95° - 27° vai labāks, V:70° - 20° vai labāks
* Straumēšanas plūsma – vismaz 2 kanāli
* H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresijas atbalsts
* Infrasarkana prožektora darbība līdz 30m
* IP67 aizsardzība
* Savienojamība ar standartiem ONVIF, PSIA,CGI
* Tehnoloģiju atbalsts Day/night (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, BLC, StarLight
* Vandālisma aizsardzība pēc IK10 standarta
* -30 ~ +60°C temperatūras diapazons
* Relatīvs mitrums <95%
* Elektrobarošana - 12V DC, POE.
* Tīkla pieslēgums - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
* Iebūvējama datu glabātuve 128GB vai vairāk
* Sertifikācija atbilstoši CE (EN 60950:2000) standartam
* Intelektuālās funkcijas – kustību atpazīšana, manipulāciju atpazīšana, bildes nomaiņas atpazīšana, tikla atvienošanas atpazīšana, nelegālas piekļuves atpazīšana
* Protokolu HTTPS, SSL, UPnP, RTSP, DDNS, FTP, QoS atbalsts
 |  |
| 6. | Uzstādīt 2 (divas) videonovērošanas kameras pie Ķekavas vidusskolas ieejas (Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas novads) | Videonovērošanas kameras stiprinās pie elektrības staba ar kronšteinu palīdzību. Kameras tiek uzstādītās ar nolūku noverot kustību pie skolas, riteņu novietošanas laukumā | **Tehniskas prasības katrai kamerai pieslēgšanās punktā:*** Tips – kupola
* Izšķirtspēja 5 megapikseļi (2592x1944) 15 fps,3 megapikseļi (2304x1296) 25/30 fps.
* Progresīva skenēšanas sistēma
* Objektīvs – motorizēts, varifokāls objektīvs 2.7~13,5 mm vai labāks, optiskais palielinājums x4 vai labāks
* Novērošanas leņķis – H:95° - 27° vai labāks, V:70° - 20° vai labāks
* Straumēšanas plūsma – vismaz 2 kanāli
* H.265+/H.265/H.264+/H.264 kompresijas atbalsts
* Infrasarkana prožektora darbība līdz 30m
* IP67 aizsardzība
* Savienojamība ar standartiem ONVIF, PSIA,CGI
* Tehnoloģiju atbalsts Day/night (ICR), 3 DNR, AWB, AGC, BLC, StarLight
* Vandālisma aizsardzība pēc IK10 standarta
* -30 ~ +60°C temperatūras diapazons
* Relatīvs mitrums <95%
* Elektrobarošana - 12V DC, POE.
* Tīkla pieslēgums - 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
* Iebūvējama datu glabātuve 128GB vai vairāk
* Sertifikācija atbilstoši CE (EN 60950:2000) standartam
* Intelektuālās funkcijas – kustību atpazīšana, manipulāciju atpazīšana, bildes nomaiņas atpazīšana, tikla atvienošanas atpazīšana, nelegālas piekļuves atpazīšana
* Protokolu HTTPS, SSL, UPnP, RTSP, DDNS, FTP, QoS atbalsts
 |  |

Iepirkuma ĶNP 2018/51

**nolikuma 4.pielikums**

**PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI**

|  |
| --- |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (*vienā*) oriģinālā drukātā eksemplārā.
 |
| 1. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 3.sadaļā noteiktie dokumenti.
 |
| 1. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam.
 |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesaiņo slēgtā aploksnē, kas adresēta:
 |
| *Saņēmējs:**Ķekavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijai* *Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,* *Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123**Piedāvājums iepirkumam* ***“Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana”* (ĶNP 2018/51)**.Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!*Iesniedzējs:**<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>**<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>* |
|  |
| 1. Pretendents drīkst iesniegt **tikai vienu piedāvājuma variantu**. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
 |
| 1. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.
 |
| 1. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām *euro* (EUR), noapaļojot līdz 2 (*diviem*) cipariem aiz komata.
 |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[[3]](#footnote-3).
 |
| 1. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam oriģinālajam dokumentam
 |
| 1. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
 |
| 1. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu atvasinājumi[[4]](#footnote-4).
 |
| 1. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 |
| 1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu, pasūtītājs publicēs noslēgtā iepirkuma līguma tekstu savā mājas lapā internetā.
 |
| 1. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 |
| 1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
 |
| 1. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
 |
| 1. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)[[5]](#footnote-5) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
 |
| 1. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
 |
| 1. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
 |

Iepirkuma ĶNP 2018/51

**nolikuma 5.pielikums**

**VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI**

|  |
| --- |
| 1. Iepirkuma procedūru veic ar Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija (*Nolikumā arī – Komisija*)
 |
| 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
 |
| 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
 |
| 1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.
 |
| 1. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
 |
| 1. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
 |
| 1. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
 |
| 1. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
 |
| 1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.
 |
| 1. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
 |
| 1. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
 |
| 1. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
 |
| 1. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.
 |
| 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajai un desmitajai daļai.
 |
| 1. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
 |

Iepirkuma ĶNP 2018/51

**nolikuma 6.pielikums**

**LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,  |  2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Pamatojoties uz iepirkuma „Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana” (ĶNP 2018/51) rezultātiem, \_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, (turpmāk saukts Pasūtītājs), un *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (turpmāk tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).

* 1. **Līguma priekšmets**
	2. Izpildītājs apņemas piegādāt, uzstādīt, nokonfigurēt 13 videonovērošanas kameras atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un nepieciešamības gadījumā nodrošināt apmācību, konsultācijas par piegādāto preču (turpmāk tekstā – Preces) lietošanu, un veikt Preču uzstādīšanu Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Līguma noteikumiem, tā pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk viss kopā saukts – Darbs).
	3. Preču garantijas termiņā Izpildītājs nodrošina Precēm nepieciešamās garantijas apkopes, tai skaitā visas, kuras iekārtām noteicis to ražotājs, bez papildu samaksas tādā apmērā, lai būtu spēkā visi garantijas nosacījumi atbilstoši Līguma 4.sadaļas nosacījumiem.
	4. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:
		1. Izpildītāja tehniskais piedāvājums iepirkumam ĶNP 2018/51 (1.pielikums);
		2. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumam ĶNP 2018/51 (2.pielikums).
1. **Piegādes noteikumi un termiņš**
	1. Izpildītājam jāveic visu Līguma 1.pielikumā minēto Preču piegāde un nepieciešamības gadījumā jānodrošina apmācību, konsultācijas par Preču lietošanu, uzstādīšanu iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 14 *(četrpadsmit*) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
	2. Preču piegādes laiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju, par to paziņojot Pasūtītājam vismaz 2 (*divas*) darba dienas pirms piegādes veikšanas.
	3. Piegādātajām Precēm jābūt kvalitatīvām, jaunām, nelietotām, ražotāja iepakojumā ar jebkuriem nepieciešamajiem dokumentiem. Iepakojumam jāatbilst vispārpieņemtiem starptautiskiem standartiem. Izpildītājam jānodrošina, ka visas iekārtas tiks piegādātas oriģinālā rūpnīcas iepakojumā.
	4. Pēc Preču piegādes Izpildītājs nodod Preces Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kurus paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojami visi dokumenti par uzstādītajām iekārtām.
	5. Izpildītājs var veikt piegādes pa daļām, attiecīgi par katru piegādi sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņā ar Līguma 2.4.punktu.
	6. Ja piegādātās Preces neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks pārsniedz Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma izpildes termiņu, par var tikt aprēķināts līgumsods atbilstoši Līguma noteikumiem.
	7. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 3 (*trīs*) darba dienu laikā jāsniedz rakstiska informācija Pasūtītājam par Līguma izpildes gaitu.
2. **Maksājumu un norēķinu kārtība**
	1. Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbuir EUR \_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*), pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*), kas kopā ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*)**.
	2. Samaksa par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins 10 (*desmit*) kalendāro dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
	3. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
	4. Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
3. **Garantija**
	1. Garantija Precēm tiek noteikta saskaņā ar iepirkuma specifikācijā un Izpildītāja piedāvājumā norādīto termiņu, kas sākas pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
	2. Garantijas laikā reakcijas laiks: 2h (*divas stundas*) Pasūtītāja darba laikā, 8h (*astoņas stundas*) ārpus Pasūtītāja darba laika.
	3. Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 24h (divdesmit četras stundas) laikā no bojājumu konstatēšanas brīža Izpildītājam jāaizvieto bojāto tehnikas vienību ar funkcionāli līdzīgu. Pēc funkcionāli līdzīgas videonovērošanas kameras uzstādīšanas, 14 (četrpadsmit) dienu laikā Izpildītājam jāveic garantijas bojājumu novēršanu.
	4. Garantija tiek nodrošināta Preču piegādes un uzstādīšanas adresēs.
	5. Ja piegādātajai Precei garantijas laikā nepieciešams veikt remontdarbus un tos nav iespējams veikt Preces piegādes adresē uz vietas, Izpildītājs nodrošina Preces pieņemšanu Pasūtītāja norādītajā adresē un aiztransportēšanu uz remonta veikšanas vietu, kā arī pēc Garantijas remonta beigām nodrošina Preces nodošanu un uzstādīšanu Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē.
	6. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, izdevumus sedz Izpildītājs.
	7. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.
4. **NEPĀRVARAMA VARA**
	1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt, ka tie ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi.
	2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei rakstiskā veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja iespējams, tās ilgums.
5. **PUŠU ATBILDĪBA**
	1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
	3. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 3.2.punktā noteikto maksājuma termiņu Izpildītājam, tad Izpildītājs var piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% *(nulle komats piecu procentu)* apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% *(desmit procentiem)* no Līgumā noteiktās līgumcenas.
	4. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.1.punktā minētā Darba izpildes termiņu, tad Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% *(nulle komats piecu procentu)* apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas par nepiegādāto Preču apjomu par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% *(desmit procentiem)* no Līgumā noteiktās līgumcenas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas.
	5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību turpmākas izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
6. **STRĪDU IZSKATĪŠANA**
	1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
	2. Ja Līguma 7.1.punktā noteiktajā kārtībā Puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
7. **LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.
	2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par Līguma sastāvdaļām.
	3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs kavē Preču piegādes termiņu vairāk kā 10 (*desmit*) kalendārāsdienas.
	4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3.punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR \_\_\_\_\_\_\_ (20% no līgumcenas ar PVN) apmērā.
	5. Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī pēc Pušu vienošanās.
8. **Pārstāvji un kontaktinformācija**
	1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
9. **NOBEIGUMA NOTEIKUMI**
	1. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
	2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar šī Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt.
10. **PUŠU REKVIZĪTI**
1. Publisko iepirkumu likums, skatīt: <https://likumi.lv/doc.php?id=287760> [↑](#footnote-ref-1)
2. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=10127>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” , skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=219491>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>) [↑](#footnote-ref-5)